İçeriğe geç

## LoRa Nedir?

Long Range (Uzun Mesafe) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşuyor ve Wi-Fi, GSM ve kablolu haberleşme gibi rakip teknolojilere göre bazı avantajlara sahiptir…

Ürün Satın Al
Daha Fazla Bilgi
ESG YAZILIM ELEKTRONİK
ESG WEB KONTROL
ESG AKILLI SULAMA
ESG SAYAÇ OKUMA
ESG YAZILIM ELEKTRONİK
ESG WEB KONTROL
ESG AKILLI SULAMA
ESG SAYAÇ OKUMA
ESG YAZILIM ELEKTRONİK
ESG WEB KONTROL
ESG AKILLI SULAMA
ESG SAYAÇ OKUMA

## Lora-LoraWan

### LoRa Nedir?

LoRa fsk modülasyonunun farklılaştırılmasıyla oluşturulan yeni bir modülasyon tekniğidir. Long Range (Uzun Mesafe) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşuyor ve Wi-Fi, GSM ve kablolu haberleşme gibi rakip teknolojilere göre bazı avantajlara sahiptir. İnternet of Things teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte uzak mesafeye veri aktarımı ve düşük güç tüketimi önemli bir sorun haline gelmiştir. LoRa, rakip teknolojilere göre çok daha uzun aralıkta çift yönlü iletişime izin verir.

### LoRaWAN Nedir?

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ise bölgesel veya küresel ölçekte bir ağ üzerinde kablosuz olarak çalışan ürünlere yönelik tasarlanmış, düşük güç tüketimi ile haberleşmeyi sağlayan geniş alan ağı olarak tanımlanabilir.

LoRaWAN™ için ideal uygulamalar; sensör ağları, güvenlik sistemleri, akıllı ev, akıllı ölçüm, endüstriyel kontrol ve akıllı şehirler olarak sıralanabilir. Amsterdam, LoRaWAN™ ile tam bir kapsama sağlamak için, kitlesel fonlama ile 10 adet ağ geçidi kullanarak IoT veri ağı oluşturan ilk şehirdir.

Uyarlanabilir veri hızı (adaptive data rate) düzeni sayesinde, GHz altı frekanslardaki geniş bir spektrumda haberleşme menzili ve mesajlaşma süresi arasında dengeleme yaparak, şehir içinde 2-5km veya şehir dışında 15km’ye kadar haberleşme aralıkları elde etmek mümkündür. LoRaWAN™, ağ geçitlerinin uç noktalar ve ağ merkezi veya bulut arasındaki mesaj alışverişi için şeffaf bir köprü sağladığı, çoklu yıldız topolojisi şeklinde çalışır.

Tipik olarak elektrikle beslenen cihazlar olan ağ geçitleri; Ethernet, 3G veya Wi-Fi gibi geleneksel protokoller yoluyla mesajları aktarmadan önce uç noktalarla LoRaWAN™ protokolü aracılığıyla haberleşir. Çoğu uç nokta haberleşmesi çift yönlüdür, ancak ağ güncellemeleri veya toplu dağıtılan acil durum mesajları için LoRaWAN™ çoklu yayın yapmayı destekler.

Bu işlev, özellikle su baskını sistemlerinde LoRaWAN™ uygulaması için kullanışlıdır. Su baskınına müsait bir bölgede, sensörlerden oluşan bir ağ aracılığıyla durumdan etkilenen bölge sakinlerine erken uyarı sistemi sağlanabilir.

### LoRaWAN ile 15 Kilometreye Kadar İletişim

LoRa, özellikle IoT uygulamalarında önümüzdeki dönemler için çok büyük potansiyele sahiptir. LoRa teknolojisi için her bölgeye göre özel olarak belirlenmiş farklı radyo frekansı aralıkları kullanılıyor. LoRa, açık arazilerde 15 km’ye kadar genişleyebilen bir mesafede bağlantı kurma imkanı sağlıyor. İç ortamlarda ise ortamdaki metal ve RF yoğunluğuna bağlı olarak 1-2 kilometre yarıçapındaki bir alanı kapsayabiliyor.

LoRa teknolojisi, sensörlerden alınan veri büyüklüğünün düşük veya orta seviyede olduğu uygulamalar için en uygun çözümü sunuyor. Bu alanlara örnek olarak Akıllı Tarım uygulamaları verilebilir. LoRaWAN ile tarım alanları gibi geniş araziye yayılmış bu alanlardan düzenli olarak sinyal aktarımı sağlayarak toprak kirliliği, topraktaki nem ve sıcaklık seviyeleri, güneş ışığı gibi etkenler kolaylıkla takip edilebiliyor

Lora nedir? Daha fazla bilgi için tıklayın.

### Daha Fazla Bağlantı

Nesnelerin İnterneti (IoT) Lora ile yeni bir boyut kazanıyor. 15 km kadar uzun mesafeli haberleşme ile daha fazla veri toplayın.

### Daha Güvenli

AES şifreleme ve Narrowband haberleşme tekniği ile verileriniz daha güvenli bir şekilde iletilmektedir.

### Big Data

Yüksek haberleşme hızı ve çok kanaldan veri toplama imkanı ile zamandan ve gereksiz maliyetten tasarruf edin.

### LoRa Kablosuz Haberleşme

Uzun menzilli ve düşük güç tüketimli kablosuz haberleşme sistemlerimiz ile her alanda sorunlarınıza kablosuz akıllı çözümler sunuyoruz.

## ZoBarf Lora-LoraWan Gateway Çözümleri

- 8 kanal lora gateway.
- 433-868-915 Mhz frekans seçenekleri
- GSM-Wİfi-Ethernet -RS485 ile geniş bağlantı seçenekleri
- Dahili Lithium-ion pil 48 saat enerji olmadan çalışma.
- 10000 adete kadar noktadan veri toplama
- 15km çekim mesafesi.
- Harici anten desteği.
- Yerli üretim.
- Özel tasarım çözümleri için iletişime geçin.

Daha Fazla Bilgi Al
Lora Gateway Satın Al

## Gelişmiş Özellik

## Yenilikçi Özellikler

### Lora, GSM, Wifi

Lora, Wifi, GSM, RF, WirelesMbus desteği

### Kişiselleştirme

Kişiselleştirilmiş özel tasarımlar ile tam çözüm

### Etkin Yönetim

Basit ve sade arayüz ile
kullanıcı dostu tasarım

### Raporlama

İhtiyaç duyduğunuz her alan için raporlama seçenekleri

### Api

Json api ile her zaman her yerde tam bağlantı

### Basit Kullanım

Basit ve sade arayüz ile
kullanıcı dostu tasarım

### Mobil Uyum

Tam mobil uyumlu yönetilebilir sistemler

### Performans

Güçlü sunucu ve uygulamalar ile sorunsuz çalışma

### Çevrim Dışı Çalışma

İnternete bağlı olmadan da yönetilebilir sistemler

### Etkili Destek

Ürünlerimiz ile ilgili 7/24 iletişim imkanı

Esgsistem olarak IOT alanda kablosuz otomasyon ürünleri ve yazılımları geliştirmekteyiz. Başlıca projelerimiz ara esular, metersis ve esgsistem gibi akıllı yönetim sistemleridir. Sizin içinde özel yazılım ve donanım projeleri geliştirmekten memnuniyet duyarız.

İletişime Geçmek İçin Tıklayınız

## ZOBARF

Zobarf markası RF haberleşme donanım ve gömülü yazılımlarını kendi imkanları ile yerli olarak geliştirmektedir. Sahip olduğu Arge ve know-how ile özel projeler yapmaktadır. Sizde özel projeler için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçmek İçin Tıklayınız

## esular-Akıllı Sulama

Lora ve diğer kablosuz haberleşme teknolojilerini kullanarak vanalarınızı akıllı hale getiriyoruz. Pilli ve harici enerji gerektirmeyen cihazlar ile kolay kurulum ve kullanım sağlıyoruz.

Daha Fazla Bilgi Al

## Metersis-Self Servis Sayaç Okuma

Blokchain tabanlı self servis sayaç okuma sistemi ile daha güvenli sayaç okuma sistemi.

Daha Fazla Bilgi Al
Başa dön