ATÖLYE İŞ GÜVENLİĞİ 
TALİMATI 
Doküman No AİG-TL-07 
Yayın Tarihi 31.01.2018 
Revizyon No 00 
Revizyon Tarihi 

AMAÇ 


Bu talimatın 
amacı, 
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu’nda 
bulunan atölyede 
uygulanacak iş güvenliği 
kurallarını belirlenmektir. 

KAPSAM 

Bu talimat, Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu 
atölyesini kapsar. 

SORUMLULUK 

Bu talimatın hazırlanmasından Kalite Yönetim 
Temsilcisi 
ve 
uygulanmasından Atölye 
Görevlileri 
sorumludur. 

UYGULAMA 

A-Genel Güvenlik 


1. İş haricinde ve izinsiz hiçbir makine çalıştırılmamalı, şüpheli konular daima 
yetkiliye sorulmalıdır. 
2. İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır. 
3. Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir. 
4. Kullanılmayan takım ve malzemeler makinelerin ve iş masasının üzerinde bırakılmamalıdır. 
5. Atölye içi, makineler ve çevreleri her zaman temiz ve düzenli tutulmalıdır. 
6. Tezgâh 
çalışırken başından uzaklaşılmalıdır. 
7. Basınçlı hava 
doğrudan ne 
kendimize 
nede 
başkasına tutulmamalıdır. Basınçlı hava 
tehlikelidir ve 
öldürücü olabilir. 
B-Kişi Güvenliği 


1. Küçük bile olsa her olayderhal yetkiliye bildirilmelidir. 
2. Koruyucu gözlük ve şapka 
takılmalı, koruyucu ayakkabı giyilmelidir. 
3. İş başında mutlaka iş elbiseleri giyilmeli ve düğmeleri ilikli olmalıdır. 
4. Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır. 
5. Tezgâh 
çalıştırılmadan önce 
bütün koruyucuların yerlerinde 
ve 
iş görebilecek 
durumda 
olmaları 
sağlanmalıdır. 
6. Tezgâh 
çalıştırılmadan önce, tezgâhın 
ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır. 
7. Keskin kenarlı parçalara, 
çapak ve 
pürüzlere 
dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı 
ve 
keskin 
kenarlı bırakılmamalıdır. 
8. Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır. Ağzı bozuk anahtar ve takım kullanılmamalıdır. 
9. Çekiç başlarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. 
10. Bir parça taşınırken ve kaldırılırken güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır. 
11. Çalışırken parmaklarda 
yüzük, kolda saat bulundurulmamalıdır. 
12. İş elbiselerinin ceplerinde keskin ve sivri uçlu takım bulundurulmamalıdır. 
13. Tezgâhın 
çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır. 
14. Tezgâhın kesme sıvısında el yıkanmamalı veya 
yabancı madde 
atılmamalıdır. Aksi halde sıvı 
kirlenmiş ve özelliği bozulmuş olur. 

ATÖLYE İŞ GÜVENLİĞİ 
TALİMATI 
Doküman No AİG-TL-07 
Yayın Tarihi 31.01.2018 
Revizyon No 00 
Revizyon Tarihi 

15. Makineler temizlenirken ve 
oluşan talaşlar 
atılırken fırça 
ve 
diğer temizlik aparatları 
kullanılmalıdır. 
16. Ağır 
parçalar 
tek başına 
elle 
kaldırılmamalıdır. Ya 
kaldırma 
aracı kullanmalı ya 
da 
yardım 
istenmelidir. 
17. Eğe ve benzeri takımlar, sapsız olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. 
18. Çalışan tezgâhın 
üzerine 
gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgâha 
dayanılmamalıdır. 
19. Atölyede 
çalışırken ilk olarak iş güvenliği kuralları düşünülmeli, çalışılan işin niteliğine göre 
iş 
güvenliği tedbirleri araştırılarak önlem alınmalıdır. 

