Atölye Kullanım Formları

### MİMARLIK BÖLÜMÜ

## Cihazlara Ait Kullanım Talimatları

  Son Güncelleme: 19 Kasım 2018

LAZER KESİCİ KULLANIM TALİMATI

1. Lazer kesiciyi kullanabilmek için ‘Maket Atölyesi Güvenlik ve Kullanım İzni Formunun’ doldurulması ve onaylanması gerekmektedir.

(Gerekli formlara http://mimarlik.ibu.edu.tr/staj adresinden ulaşılabilmektedir.)

2. Doldurulan ve onaylanan formlar maket atölyesi sorumlusuna teslim edilmek zorundadır.
3. 1. ve 2. maddede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin maket atölyesini kullanmalarına izin verilmeyecektir.
4. Lazer kesiciyi kullanabilmek için, kişinin lazer kesici kullanımı ile ilgili eğitim almış ve onaylı kullanıcı olması gerekir. Aksi takdirde, kullanıcı maket atölyesinden sorumlu kişiden yardım almalıdır.
5. Lazer cihazını kullanmadan önce ‘Lazer Kesici Kullanım Talimatı’ mutlaka bir kez okunmalıdır emin olunmayan bir durum varsa cihaz kullanılmamalıdır ve maket atölyesi sorumlusundan yardım alınmalıdır.
6. Cihazın kullanımıyla ilgili uyulması gereken genel güvenlik kuralları maddeler halinde belirtilmiştir. Bu maddelerdeki açıklamalara tüm kullanıcılar uymak zorundadır.
   1. Çalışma alanının temiz olmasına özen gösteriniz.
   2. Asma kilit ve ana şalter ile makine emniyetinin sağlandığından emin olun.
   3. Çalışma alanının yeterince hava ve ışık alıp almadığını kontrol edin.
   4. Cihazın üzerine eğilmeyin, her zaman uygun şekilde ayakta ve dengede durun.
   5. Yorgunken veya tedavi amaçlı ilaç kullanıyorken cihazı kullanmayın.
   6. Bol elbiseler ve takılar kullanmayın. Saçınız uzunsa şapka kullanın veya toplu olmasına özen gösterin. Atölye koşullarına uygun kıyafet tercih edin.
   7. Güvenlik gözlüğü, yüz ya da toz maskesi kullanın.
   8. Elektrik şoklarına karşı korunun. Vücudunuzun bu aletlerle çalışırken topraklanmış ya da nemli yüzeylerle temas etmesinden sakının.
   9. Cihazları kullanmıyorken güç kaynağından çekin.
   10. Cihazların üzerine uzanmayın ya da yaslanmayın.
   11. Cihazı fazla zorlamayın ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanın.
   12. Cihazın çalışması durmadan yanından ayrılmayın.
   13. Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
   14. Gazların bulunduğu alanlarda cihazı çalıştırmayın.
   15. Aletlerinin bakımının dikkatlice yapıldığından emin olun.
   16. Aleti güç kaynağına takmadan önce gerilim kaynağının aletin üzerinde yazan gerilim özellikleriyle aynı olduğundan emin olun, aksi takdirde cihazı güç kaynağına takmayın.
   17. Arızalı ya da eksik bir parça tespit ettiğinizde veya daha önce karşılaşmadığınız bir durum olduğunda atölye sorumlusundan yardım alın.
7. Kesilecek malzeme lazer kesicinin uygulanabilir malzeme listesinde olmalıdır. Bu listenin dışındaki bir malzemenin kullanımına izin verilmeyecektir. Başka bir malzeme kullanımı hem size hem de makineye zarar verir.

(Malzeme listesi: Metal dışındaki tüm malzemelerin kullanımına uygundur. En fazla 5mm kalınlığında malzeme kesimi yapılabilmektedir.)

8. Lazer kesicinin kullanıma hazırlanışı:
   1. Lazer cihazı ve soğutucuya elektrik geldiğinden emin olun.
   2. Soğutucunun ve lazer cihazının fotoğraflarda belirtilen düğmelerinin ‘I’ konumunda olması gerekmektedir. Konumun doğruluğunu kontrol edin.

Lazer cihazı Soğutucu

9. Bilgisayar kapalı konumda ise power tuşunu kullanılarak açılır.
10. Lazer kesim yapmak için kullanılacak dosya taşınır bellekten bilgisayara yüklenir.

(PHCad programında dosyayı açabilmek için kullanılan çizim programında dosya formatının dxf uzantılı olarak kaydedildiğinden emin olun.)

11. Bilgisayarın masaüstünde bulunun PHCad programı çift tıklanarak açılır.

12. PHCad programı açıldıktan sonra masaüstüne aşağıda gösterilen ekran gelecektir. Dosya ve al komutları kullanılarak bilgisayarın masaüstüne aktarılan dxf uzantılı dosya program içine yüklenir.
13. adım 1. Adım
14. adım 2. adım

(1 isimli dxf dosyası örnek olarak kullanılmıştır.)

13. Çizim doğru olarak yüklenmişse aşağıdaki ekran görülecektir.
    1. Programda kullanılan ölçü birimi ‘mm’ dir.
    2. Görünüm bölümü tıklanarak araç çubuğu ikonu açılır ve aşağıda kırmızı dikdörtgen içine alınan alan kullanılır hale gelir.
    3. Ölçü biriminiz ‘m’ veya ‘cm’ cinsinden ise kırmızı dikdörtgen ile işaretli bölüme gereken katsayılar girerek ölçü birimi ‘mm’’ye çevrilir.

1. Kesim işlemi için yukarıda yeşil dikdörtgen içine alınmış kontrol paneli bölümünde, yapılan iş: kesim, maksimum hız: 30 – 40, maksimum güç: 50 – 90 değerlerinde ve açık olmalıdır. (Farklı işlem, malzeme cinsi ve kalınlıklara göre bu değerler değişebilir, bu durumda konuyla ilgili olarak atölye sorumlusundan bilgi alınarak işlem yapılmalıdır.)

1. Çizim yukarıda belirtilen dikdörtgen alanın dışında olmamalıdır.
2. Dikdörtgen alanın dışında kalan çizimi alanın içine taşımak için programın sol tarafındaki düşey yönde devam eden panelin en üstünde bulunan ok simgesi kullanılır. 13.d. adımında kırmızı okla gösterilmiştir.
3. Kesilecek parçalar farklı güç ve hızda kesilmek istenirse, programın alt kısmında 13.d. adımında kırmızı okla belirtilen yatay panelden seçilen renge göre aynı hız ve güçte kesilecekler aynı renk olacak şekilde gruplandırma yapılır. (1.adım) Aşağıda kırmızı okla gösterilen bölüm çift tıklanır, ekrana gelen katman parametreleri penceresinden istenilen değerler girilir ve tamam butonuna basılır. (2.adım)

(1.adım) (2.adım)

11. Tüm parametrelerin doğru girildiğinden emin olunduğunda 11.i. adımında gösterilen kontrol paneli üzerindeki kaydet ikonuna basılır.
12. Kaydet ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Makineye yüklemeye basmayın, cihaz çalıştırıldıktan sonra makineye yükleme adımına geçilecektir.

14. Lazer kesim cihazı kapalı konumdayken kesilecek malzeme cihazın kapağı kaldırılarak sağ üst köşe (0,0) başlangıç (origin) noktası olarak kabul edilecek şekilde kesim yüzeyinin üstüne yerleştirilir.
15. İş güvenliği kurallarına göre lazer ışınlarından ve çıkan gazlardan etkilenmemek için koruyucu gözlük ve maske takılması zorunludur, bununla beraber mekân uygun şekilde havalandırılmalıdır. Maket atölyesinde bulunan koruyucu gözlük ve maske lazer cihazı çalıştırılmadan önce takılır ve çalışma bittikten sonra atölye bir süre havalandırılır.
16. Cihaz çalıştırılmadan önce 6. adımdaki işlemler kontrol edilebilir.
17. Lazer cihazı okla işaretlenen kırmızı buton saat yönünde çevrilerek çalıştırılır.
18. Kesim yapılmadan önce kesim yapılacak alan lazer kesim cihazının üzerindeki ‘Box’ tuşuyla veya PHCad programının kontrol paneli üzerinde bulunan ‘Alanı gez’ ikonu tıklanarak kontrol edilmelidir. Eğer lazer uç kesilecek malzemenin dışında değilse 20. adıma geçilir aksi durumda 19. adımdaki düzenlemeler yapılır.

veya

19. Lazer uç kesilecek malzemenin dışında ise bahsedilen üç farklı adımdan biri seçilerek kullanılır.
    13. PHCad programının 13.d. adımında gösterilen seçim ikonu kullanılarak çizimin yeri değiştirilir ve kesilecek malzemenin sınırlar içinde kalması sağlanır.
    14. Kesilecek malzemenin yeri kapak kaldırılarak değiştirilir, lazer ucun taradığı alan içinde kalması sağlanır.
    15. Yapılan her değişiklik sonrası kaydet düğmesine basılır.
20. Gerekli kontrol yapıldıktan sonra PHCad programında kaydet ve makineye yükle ikonuna tıklanır.
21. Lazer cihazında işleme başlamadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun.
22. Başlatma işlemi için a veya b adımlarındaki iki yöntemden biri seçilerek kullanılır.
    1. PHCad programında kontrol panelinde bulunan ‘Başlat’ ikonu tıklanır.
    2. Lazer kesim cihazının üstündeki ‘Start/Pause’ tuşuna basılır.

a b

23. Ara verme işlemi için 22.b. adımında gösterilen ‘Start/Pause’ tuşuna basılır, yeniden aynı tuşa basıldığında işlem kaldığı yerden devam eder.
24. Durdurma işlemi için lazer kesim cihazı üzerindeki ‘Stop’ tuşuna basılır, lazer uç (0,0) olarak belirlenen sağ üst köşedeki başlangıç (origin) noktasına geri döner.
25. Tehlike anında işlemi tamamen durdurmak için kırmızı butona avuç ayası ile kuvvetli şekilde basılır.
26. Tehlike geçtikten sonra 22.b. adımında gösterilen ‘start’ tuşuna basılır, cihaz hafızasındaki işleme devam eder.
27. Lazer cihazı fazla ısınarak merceğinin zarar görmemesi için en fazla 60 dakika çalıştırılmalıdır. İşleme devam edilecekse en az 10 dakika ara verilmelidir. 23. ve 24. adımlarda bu işlemlerden bahsedilmektedir.
28. Lazer cihazında işlem tamamlandıktan sonra 17. adımda gösterilen ‘kırmızı butona’ basılarak cihaz kapatılır.
29. Lazer cihazın kapağı kaldırılarak işlem gören malzemeler alınır ve fırça ile işlem yapılan yüzey temizlenir.
30. Atık malzeme maket atölyesinde bulunan geri dönüşüm kutusuna atılır.
31. 15. maddede takılan gözlük ve maskeler atölyedeki yerine bırakılır.
32. Eğer başka bir kullanıcı yoksa program ve bilgisayar kapatılır.
33. Lazer cihazında yapılacak diğer işlemlerle ilgili, kullanılacak malzeme türü, boyutu, kalınlığı…vd. veya 1., 2., 3., ve 4. adımlardaki koşullara uygun değilseniz mutlaka atölye sorumlusundan bilgi ve yardım alınmalıdır.
34. Çalışma alanını düzenledikten sonra başka bir kullanıcı yoksa atölyedeki genel kurallara uygun şekilde çalışma alanından ayrılabilirsiniz.

BOYA ATÖLYESİ - KOMPRESÖR KULLANIM TALİMATI

1. Boya atölyesini kullanmak için ‘Boya Atölyesi Kullanım İzni Formunun’ doldurulması ve onaylanması gerekmektedir.

(Gerekli formlara http://mmf.ibu.edu.tr/index.php/bolumlerimiz/mimarlik/40-bolumler/mimarlik/337-mim-staj adresinden ulaşılabilmektedir.)

2. Doldurulan ve onaylanan formlar maket atölyesi sorumlusuna teslim edilmek zorundadır.
3. 1. ve 2. maddede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin boya atölyesini kullanmalarına izin verilmeyecektir.
4. Boya atölyesini kullanmadan önce ‘Boya Atölyesi Kullanım Talimatı’ mutlaka bir kez okunmalıdır emin olunmayan bir durum varsa cihaz kullanılmamalıdır ve boya atölyesi sorumlusundan yardım alınmalıdır.
5. Kompresör kurulum ve çalışma gereksinimleri:
   1. Kontrolü kolay ve hava alan yerlere kurulmalıdır.
   2. Asla ateş alır, ıslak ve tozlu yerlerde kullanılmamalıdır.
   3. Düzgün ve sert zeminde çalıştırılmalıdır.
   4. Voltaj standart voltajın %10’undan asgari olmamalıdır.
   5. Yağ seviyesinin normal olup olmadığını çalıştırmadan önce kontrol edin
   6. Güvenlik valfleri fonksiyonlarını kontrol edin.
   7. Kompresörün boya yapılacak alandaki püskürtme başlığına takılı durumda olduğun emin olun.
   8. Tanktaki su miktarını kontrol edin.
6. Kompresörle ilgili olarak 5. maddedeki koşulların tamamıyla yerine getirilmiş olduğundan emin olun. Aksi takdirde kullanıcı boya atölyesinden sorumlu kişiden yardım almalıdır.
7. Boya atölyesindeki işlemler esnasında çalışma önlüğü, koruyucu gözlük, maske ve eldivenler iş güvenliği kurallarına göre kullanılmak zorundadır. Çalışmaya başlamadan önce atölyedeki dolapta bulunan önlük giyilir, koruyucu gözlük, maske ve eldivenler takılır.
8. İş güvenliği kurallarına göre çıkan kokulardan ve gazlardan etkilenmemek için tüm boşluklar (kapı, pencere, havalandırma…vd.) açılır.
9. Boyama işlemi boya atölyesinin içinde bulunan kabinde yapılır. Bu kabin dışında atölyenin herhangi bir yerinde boya işleminin yapılması kesinlikle yasaktır.
10. Atölyedeki dolapta yağlı boya veya plastik boya için uygun tüpler vardır. Kullanılacak boyaya uygun tüp seçilir ve kompresörden gelen uca takılır.
11. Boya tüpün içine doldurulduktan sonra kompresörün fişi topraklı prize takılır ve üzerindeki kırmızı buton kullanılarak çalıştırılır.
12. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi boya atölyesindeki kabinin içinde boyayı püskürterek boyama işlemi yapılır.
13. Çalışma esnasında kompresöre asla dokunmayın.
14. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra kompresör kapatılır ve başka bir kullanıcı yoksa elektrik bağlantısı kesilir.
15. Boyama tüpü yerinden sökülür ve boya atölyesindeki dolapta bulunan boyaya uygun temizleme malzemesi ile yeniden kullanıma hazır hale gelecek şekilde temizlenir.
16. Boyanan malzemenin kabinde kuruması mümkün değilse atölyedeki sabit tefrişlere zarar vermeyecek şekilde masaların üzerine koruyucu bir malzeme (boyayı ahşap yüzeylere geçirmeyen bir malzeme olmalıdır) serdikten sonra kuruması için bırakılabilir. Aksi takdirde kuruyana kadar kabinden çıkarılmamalıdır.
17. Boyama işlemi tamamlandığında kullanılan önlük, gözlük, maske ve eldivenler boya atölyesindeki dolaba bırakılır.
18. Kalan atıklar geri dönüşüm kutusuna atılır.
19. Boya atölyesindeki malzeme dolabının ilk rafında boya tüpleri, ikinci rafında boyalar ve temizleyici malzemeler, üçüncü rafında çalışma esnasında kullanılacak önlük, koruyucu gözlük, maske ve eldivenler bulunur. Malzemeler kullanıldıktan sonra temiz ve düzenli bir şekilde alınan yere bırakılır.
20. Atölyeden çıkmadan önce kompresörün ve havalandırmaların kapatıldığından emin olun.
21. Çalışma alanını düzenledikten sonra başka bir kullanıcı yoksa atölyedeki genel kurallara uygun şekilde çalışma alanından ayrılabilirsiniz.

HP DESIGNJET Z5200 YAZICI KULLANIM TALİMATI

1. Yazıcı odasında bulunan ‘kullanım formu’ başlıklara uygun şekilde doldurulur.
2. Cihazlar asla ateş alır, ıslak ve tozlu yerlerde kullanılmamalıdır. Böyle bir durum varsa cihazı kesinlikle çalıştırmayınız ve sorumlu kişiyi durumla ilgili bilgilendiriniz.
3. Bilgisayar power tuşu kullanılarak açılır.
4. Yazıcının bölümleri aşağıdaki görsel üzerinden numaralandırılarak belirtilmiştir.

1-Mürekkep kartuşu 1-Silindir

2- Mürekkep kartuşu yuvaları 2-Silindir tutucular

3-Mavi kol 3-Belge tutucu

4-Saydam pencere 4-İletişim kabloları

5-Ön panel 5-Sabit güç düğmesi

6- Yazıcı kafası taşıyıcı 6-Elektrik kablosu girişi

7- Yazıcı kafası 7-Kâğıt besleyici

8-Çıkış tepsisi

9- Kâğıt hizalama çizgisi

10- Sepet

Ön Panel

1-Doğrudan erişim düğmeleri: Sırasıyla mürekkep seviyesini, yüklenen kâğıdı gösteren, kâğıdı çıkaran ve ilerlet – kes işlemi yapan düğmelerdir.

2-Menü düğmesi

3-Ok düğmesi: İşlem veya etkileşimdeyken bir eylemi onaylamak için, menüde bir alt menüye geçmek için, bir seçenek sunulduğunda bir değer seçmek için kullanılır.

4-Geri düğmesi: İşlem veya etkileşimdeki bir önceki adıma gitmek için, bir üst seviyeye gitmek veya sunulan ya da menüde bulunan seçenekten çıkmak için kullanılır.

5-Aşağı düğmesi: Menüde veya seçenekte alt seviyeye gitmek, ön panel ekranı karşıtlık ayarı veya IP adresinin yapılandırırken değer düşürmek için kullanılır.

6-Yukarı düğmesi: Menüde veya seçenekte alt seviyeye gitmek, ön panel ekranı karşıtlık ayarı veya IP adresinin yapılandırırken değer artırmak için kullanılır.

7- İptal düğmesi: İşlem veya etkileşimim durdurmak için kullanılır.

8- Güç düğmesi: Yazıcıyı açmak ya da kapatmak için kullanılır. Işık kapalıysa aygıt kapalıdır. Işık yeşil renkte yanıp sönüyorsa çalışmaya başlıyordur. Işık yeşil renkteyse aygıt açıktır. Koyu sarı renkte yanıyorsa bekleme durumundadır. Koyu sarı renkte yanıp sönüyorsa aygıta müdahale edilmesi gereklidir.

9-Led ışığı: Yazıcının durumunu gösterir. Yeşil renkte yanıyorsa aygıt hazırdır. Yeşil renkte yanıp sönüyorsa aygıt meşguldür. Sürekli koyu sarıysa, bir sistem hatası vardır. Koyu sarı renkte yanıp sönüyorsa yazıcıya müdahale edilmesi gereklidir.

5. Ön panel ekranındaki bir öğeyi vurgulamak için öğe vurgulanıncaya kadar ‘Yukarı’ veya ‘Aşağı’ düğmesine basın.
6. Bir öğe seçmek için önce vurgulayın sonra OK düğmesine basın.
7. Yazıcıyı çalıştırmak için öncelikle elektrik kablosu topraklı prize takılır.
8. Yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuran kablo bilgisayar kasasının arka yüzündeki uygun girişe takılır.
9. Yazıcının üzerindeki power tuşuna basılarak yazıcı açılır.
10. Yazıcı açılmıyorsa arkasındaki güç düğmesini kontrol edin, kapalı konumdaysa ilk önce güç düğmesi açın.
11. Yazıcı odasındaki bilgisayara herhangi bir çizim programı yüklenemediği için çizimler pdf formatında kayıtlı olmalıdır.
12. Uygun formattaki çizim taşınır bellekten bilgisayara yüklenir.
13. Bilgisayara yüklenen çizim uygun programda açılır ve yazıcı ikonuna tıklanır.
14. Yazdırma işleminden önce baskı düzenini kontrol edebilmeniz ve kötü baskılardan kaynaklanacak kağıt ve mürekkep israfını önleyebilmek için HP Baskı Ön izleme yapmanız önerilir.
15. Bilgisayar ekranına gelen yazdırma sayfasında HP Design jet Z5200 isimli yazıcı seçilir, kâğıt boyutu kontrol edilir ve yazdır ikonuna tıklanır.
16. Kâğıdı takmak için aşağıdaki adımlar uygulanır.
    1. Sayfa tepsisinin kapalı olduğundan emin olun.
    2. Yazıcıdan silindirin önce sağ ucunu, sonra da diğer ucunu çıkarın.
    3. Kâğıt durdurucusunu silindirden çıkarın.
    4. Yeni ruloyu silindire takın. Takarken kâğıdın yönüne dikkat etmeniz gerekmektedir.
    5. Kâğıt durdurucusunu silindirin açık ucuna koyun ve rulonun ucuna doğru itin.
    6. Silindirin siyah ucunu rulo tutucunun sol tarafına koyun.
    7. Silindirin mavi ucunu rulo tutucunun sağ tarafına koyun.
    8. Silindiri iki elinizle her silindir tutucunun içine aynı anda itin, bu sayede silindir yerine oturur.
    9. Rulonun kenarı düzgün değilse kâğıdı kesme oluğunun üzerinden yavaşça çekerek kenarını düzgün bir şekilde kesin.
    10. Kâğıdın ucunu besleyiciye sokun.
    11. Yazıcı kâğıdı algılar ve otomatik olarak alır.
    12. Ön panelde yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak kâğıdı rulo olarak yüklediğinizi seçin ve ok düğmesini tıklayın.
    13. Kâğıdınızın kategorisini ve türünü seçin. (Bond and Coated Paper kâğıt kategorisini seçmeniz önerilir.)
    14. Rulo hizalandığında ön panelde Ready (Hazır) mesajı görülür.
17. Ruloda kâğıt varsa çıkarmak veya kâğıt bittiğinde değiştirmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.
    1. Ön paneldeki kâğıdı çıkar düğmesine basılır.
    2. Ön panel ekranında belirtildiğinde soldaki mavi kol kaldırılır.
    3. Ön panel ekranında belirtildiğinde, yazıcıdan çıkana kadar kâğıdı silindirin ucundan yavaşça geriye doğru çevirin.
    4. Ön panel ekranında belirtildiğinde mavi kolu aşağı indirin.
18. Kâğıdı kesmek için ön paneldeki ilerlet-kes düğmesine basılır. Ön paneldeki ok tuşlarına ileri ve geri basarak kesme konumu seçilir, ok tuşuna basıldığında kâğıt kesilir.
19. Yazdırma işlemi, kâğıt değiştirme… vd. işlemler sırasında yukarıda belirtilen adımlar dışında herhangi bir sorun yaşanırsa sorumlu kişiden yardım alınmalıdır.
20. Yazdırma işlemi bittikten sonra başka bir kullanıcı yoksa bilgisayar ve yazıcı kapatılır.
21. Atık malzemeler varsa geri dönüşüm kutusuna bırakılır.
22. Çalışma alanını düzenledikten sonra mekândaki genel kurallara uygun şekilde çalışma alanından ayrılabilirsiniz.

DEKOPAJ MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI

1. Dekopaj makinesini kullanabilmek için ‘Maket Atölyesi Güvenlik ve Kullanım İzni Formunun’ doldurulması ve onaylanması gerekmektedir.

(Gerekli formlara http://mmf.ibu.edu.tr/index.php/bolumlerimiz/mimarlik/40-bolumler/mimarlik/337-mim-staj adresinden ulaşılabilmektedir.)

2. Doldurulan ve onaylanan formlar maket atölyesi sorumlusuna teslim edilmek zorundadır.
3. Cihaz kullanılmadan önce ‘Dekopaj Makinesi Kullanım Talimatı’ mutlaka bir kez okunmuş olmalıdır emin olunmayan bir durum varsa cihaz kullanılmamalıdır ve maket atölyesi sorumlusundan yardım alınmalıdır.
4. Cihazın kullanımı öncesinde ve sonrasında uyulması gereken genel güvenlik kuralları maddeler halinde belirtilmiştir. Bu maddelerdeki açıklamalara tüm kullanıcılar uymak zorundadır.
   1. Çalışma alanının temiz olmasına özen gösteriniz.
   2. Asma kilit ve ana şalter ile makine emniyetinin sağlandığından emin olun.
   3. Cihazın çalıştığı yüzey düzgün ve sert bir zemin olmalıdır. Nemli ve ıslak ortamlarda cihazı kullanmayın.
   4. Çalışma alanının yeterince hava ve ışık alıp almadığını kontrol edin.
   5. Cihazın üzerine eğilmeyin, her zaman uygun şekilde ayakta ve dengede durun.
   6. Yorgunken veya tedavi amaçlı ilaç kullanıyorken cihazı kullanmayın.
   7. Bol elbiseler ve takılar kullanmayın. Saçınız uzunsa şapka kullanın veya toplu olmasına özen gösterin. Atölye koşullarına uygun kıyafet tercih edin.
   8. Güvenlik gözlüğü, yüz ya da toz maskesi kullanın.
   9. Elektrik şoklarına karşı korunun. Vücudunuzun bu aletlerle çalışırken topraklanmış ya da nemli yüzeylerle temas etmesinden sakının.
   10. Cihazları kullanmıyorken aletleri güç kaynağından çekin.
   11. Bütün aletleri topraklayın.
   12. Cihazların üzerine uzanmayın ya da yaslanmayın.
   13. Cihazı fazla zorlamayın ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanın.
   14. Kesilecek parçaları tutmak için mengene ya da işkence kullanın, ellerinizin serbest kalmasını sağlayın
   15. Cihazın çalışması durmadan yanından ayrılmayın.
   16. Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
   17. Gazların bulunduğu alanlarda cihazı çalıştırmayın.
   18. Aletlerinin bakımının dikkatlice yapıldığından emin olun.
   19. Aleti güç kaynağına takmadan önce gerilim kaynağının aletin üzerinde yazan gerilim özellikleriyle aynı olduğundan emin olun, aksi takdirde cihazı güç kaynağına takmayın.
   20. Arızalı ya da eksik bir parça tespit ettiğinizde cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
   21. Elle tutulamayacak kadar küçük parçaları kesmeyin.
   22. Biçimsiz el duruşlarından sakının.
   23. Cihazın atölyedeki yerini maket atölyesi sorumlusundan izinsiz almadan kesinlikle değiştirmeyin.
   24. Arızalı ya da eksik bir parça tespit ettiğinizde veya daha önce karşılaşmadığınız her durumda atölye sorumlusundan yardım alın.
5. 1., 2., 3. Ve 4. maddede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin cihazı kullanmalarına izin verilmeyecektir.
6. Cihaz ahşap malzemenin kullanımına uygundur.
7. Cihazın bölümleri kılavuzundan alınan çizim üzerinden açıklanmıştır.

A-Hava Püskürtücü: Düzgün ve doğru kesim için bıçağı ve kesim yapılan yüzeyi temiz tutar.

C-Tezgâh Yarığı: Bıçağın etkili kullanımını sağlar.

D-Açma – Kapama Düğmesi: O kapama, I açma.
E-Tezgâh Kilit Topuzu: Masanın eğimini 45 dereceye kadar ayarlayıp sabitlenmesini sağlar.

F- Eğim Skalası: Makinenin ayarlandığı eğim derecesini gösterir.

H-Bıçak Kıskacı: Testere bıçağını değiştirirken gevşetmeye ve sıkmaya yarar.

J-Bıçak Gerilim Topuzu: Bıçağın gerilimini ayarlamak için topuz çevrilerek kullanılır.

K-Besleme Ayağı: Kesim yapılacak malzemenin üst kısmına değecek şekilde alçaltılmalıdır.

L-Hız Ayar Düğmesi: Hızı 400 ile 1600d/dak arası ayarlanmasını sağlar.

M-Vakumlu Hava Çıkışı: Makineye herhangi bir toz emme makinesi bağlanabilir.

8. Cihazın çalıştırılabilmesi için çalışma tezgâhına sabitlenmiş olması zorunludur. Aksi takdirde cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
9. Dekupaj işlemi yaparken izlenecek adımlara geçmeden önce 4. adımdaki ve 7. adımdaki koşulların sağlandığından emin olun. Aksi takdirde cihazı kullanmayın
10. Bıçak gerilimini ayarlayın ve bıçağın tezgâhtan aşağı doğru döndüğünden emin olun.
11. Büyük bir parça kesiyorsanız eğer tezgâh yüksekliğinde desteklendiğinden emin olun.
12. Kesilecek parçayı tezgâha doğru sıkıca tutun.
13. Kesim sırasında beslemeye materyalleri hızlı vermeyin.
14. Kıl testere çalışırken başından ayrılmayın.
15. Kesim esnasında tezgâhta montaj, ayarlama ya da düzenleme gerçekleştirmeye çalışmayın.
16. Makinenin çalışması esnasında aksesuar değiştirmeyin.
17. Bıçak dişleri sadece aşağı doğru vuruşlarda keser.
18. İşlemi tamamladığınızda testereyi ‘off’ a getirin, testerenin dönmesinin tamamen tamamlandığından emin olun ve sonra besleme kablosunu güç kaynağından çıkarın.
19. Atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atın.
20. Çalışma alanını düzenledikten sonra başka bir kullanıcı yoksa atölyedeki genel kurallara uygun şekilde çalışma alanından ayrılabilirsiniz.

KESME MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI

1. Kesme makinesini kullanabilmek için ‘Maket Atölyesi Güvenlik ve Kullanım İzni Formunun’ doldurulması ve onaylanması gerekmektedir.

(Gerekli formlara http://mmf.ibu.edu.tr/index.php/bolumlerimiz/mimarlik/40-bolumler/mimarlik/337-mim-staj adresinden ulaşılabilmektedir.)

2. Doldurulan ve onaylanan formlar maket atölyesi sorumlusuna teslim edilmek zorundadır.
3. Cihaz kullanılmadan önce ‘Kesme Makinesi Kullanım Talimatı’ mutlaka bir kez okunmuş olmalıdır emin olunmayan bir durum varsa cihaz kullanılmamalıdır ve maket atölyesi sorumlusundan yardım alınmalıdır.
4. Cihazın kullanımı öncesinde ve sonrasında uyulması gereken genel güvenlik kuralları maddeler halinde belirtilmiştir. Bu maddelerdeki açıklamalara tüm kullanıcılar uymak zorundadır.
   1. Aleti güç kaynağına takmadan önce gerilim kaynağının aletin üzerinde yazan gerilim özellikleriyle aynı olduğundan emin olun, aksi takdirde cihazı güç kaynağına takmayın.
   2. Aletin ve elektrik bağlantılarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
   3. Kabloyu yalnızca motor kapalıyken prize takın.
   4. Cihazı işlenecek malzeme ile irtibata geçmeden önce çalıştırın.
   5. Elektrik şoklarına karşı korunun. Vücudunuzun bu aletlerle çalışırken topraklanmış ya da nemli yüzeylerle temas etmesinden sakının.
   6. Aşırı sıcaklık farkı elektrik ileten parçalar üzerinde su damlacıkları oluşmasına yol açar. Cihazı çalıştırmadan önce cihazın çalıştığı yerdeki oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
   7. Cihazı kullanım talimatına uygun şekilde ve kullanım amacına uygun yerde ve malzemelerle kullanın.
   8. Kesilecek parçaları tutmak için mengene ya da işkence kullanın, ellerinizin serbest kalmasını sağlayın
   9. Bol elbiseler ve takılar kullanmayın. Saçınız uzunsa şapka kullanın veya toplu olmasına özen gösterin. Atölye koşullarına uygun kıyafet tercih edin.
   10. Güvenlik gözlüğü, yüz ya da toz maskesi kullanın.
   11. Aşırı gürültülü çalışmalarda kulaklık takın.
   12. Cihazın üzerine eğilmeyin, her zaman uygun şekilde ayakta ve dengede durun.
   13. Çalışma alanının temiz olmasına özen gösteriniz.
   14. Cihazın çalıştığı yüzey düzgün ve sert bir zemin olmalıdır. Nemli ve ıslak ortamlarda cihazı kullanmayın.
   15. Patlama tehlikesi bulunan yerlerde aleti çalıştırmayın.
   16. Tamir çalışmaları yetkili kişiler tarafından ve orijinal parçalar kullanılarak yapılır. Cihazın bozulduğu ya da eksik bir parçası olduğu tespit edilirse maket atölyesi sorumlusuna bildirilir ve cihaz kesinlikle çalıştırılmaz.
   17. Yorgunken veya tedavi amaçlı ilaç kullanıyorken cihazı kullanmayın.
   18. Cihazları kullanmıyorken aletleri güç kaynağından çekin.
   19. Cihazın atölyedeki yerini maket atölyesi sorumlusundan izinsiz almadan kesinlikle değiştirmeyin.
   20. Cihazların üzerine uzanmayın ya da yaslanmayın, anormal vücut hareketlerinden sakının.
   21. Cihazı fazla zorlamayın ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanın.
   22. Cihazın çalışması durmadan yanından ayrılmayın.
   23. Çalışma alanının yeterince hava ve ışık alıp almadığını kontrol edin.
   24. Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
   25. Cihazın bakımının dikkatlice yapıldığından emin olun.
   26. Elle tutulamayacak kadar küçük parçaları kesmeyin, biçimsiz el duruşlarından sakının.
5. 1., 2., 3. ve 4. maddede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin cihazı kullanmalarına izin verilmeyecektir.
6. Cihaz strafor ve termoplastik malzemelerin el değmeden kesimi içim uygundur. 0,2 mm telde 100 ile 200 C sıcaklık oluşur.
7. Kullanım öncesinde kablo ve diğer parçaların eksiksiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihazı kullanmayın, maket atölyesi sorumlusunu konuyla ilgili bilgilendirin.
8. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterini öne doğru itin.
9. Denemek amacıyla birkaç dakika çalışır durumda bırakın. Eğer bir şeyin ters gittiğini anlarsanız veya gereksiz titremeler gözlerseniz cihazı durdurun.
10. Sabitlemek için açma/kapama şalterini ön tarafına kavrama yapıncaya kadar bastırın.
11. Vantilatörde toz kaçmamasına dikkat edin.
12. Cihazı sadece çalışır durumda iş parçasına yaklaştırın.
13. Cihazı durduracak kadar zorlamayın.
14. Hiçbir zaman körelmiş bıçaklarda kesim yapmayın.
15. Cihazı kapamak için açma/kapama şalterini bırakın veya arka tarafına basın.
16. Cihazı kapattıktan sonra hareket eden parçasına dokunmayın çünkü sıcak olacaktır ve yanma tehlikeniz vardır.
17. Cihazı yalıtımlı bölgelerinden tutun, görünmeyen teller ve kablolar kullanıcının şok geçirmesini sağlayabilir.
18. Atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atın.
19. Çalışma alanını düzenledikten sonra başka bir kullanıcı yoksa atölyedeki genel kurallara uygun şekilde çalışma alanından ayrılabilirsiniz.

### HABERLER

TUBİTAK 3501 BAŞARISI
22 Haziran 2020
Detaylar
Mimarlık Fakültesi Kuruluyor.
26 Eylül 2018
Detaylar
2017-2018 AKADEMİK YILI FAKÜLTEMİZ MEZUNİYET ...
26 Haziran 2018
Detaylar
MATLAB/Simulink SEMİNERİ
24 Ekim 2017
Detaylar
TUBİTAK 3501 BAŞARISI
22 Haziran 2020
Detaylar
Mimarlık Fakültesi Kuruluyor.
26 Eylül 2018
Detaylar
2017-2018 AKADEMİK YILI FAKÜLTEMİZ MEZUNİYET ...
26 Haziran 2018
Detaylar
MATLAB/Simulink SEMİNERİ
24 Ekim 2017
Detaylar

### HIZLI ERİŞİM

- Akademik Takvim
- Telefon Rehberi
- Öğrenci Bilgi Sistemi
- Öğrenci E-Posta

Top