## Arama formu

Search this site

- English

## Arama formu

Search this site

# Küçük Ölçekli İşletmeler

## Buradasınız

Anasayfa / Telefon Santralları / Küçük Ölçekli İşletmeler / MS26 Serisi

## İletişim Ürün ve Çözümleri

- Tümleşik İletişim
  - Tümleşik İletişim
- Telefon Santralları
  - Küçük Ölçekli İşletmeler
    - MS48 Serisi
    - MS38 Serisi
    - MS26 Serisi
  - Orta Ölçekli İşletmeler
  - Büyük Ölçekli İşletmeler
- Çağrı Merkezi
- Telefonlar
- Entegrasyon Ürünleri
- Sektörlere Göre Çözümler
- İhtiyaca Göre Çözümler
- Teknolojilerine Göre Çözümler

# MS26 Serisi Küçük İşletme Telefon Santralları

2 dış hat ve 6 dahili kullanıcıya ek olarak 4 IP dış hat ve 24 IP abone kapasitesine ulaşabilen telefon santralları

- Özet
- Detaylar
- Çözümler
- Teknik Özellikler
- Dokümanlar

MS26IP
Santralla birlikte bedelsiz sunulan özellikler;

- IP dış hat ve IP aboneler
- Ses kayıt sistemi
- Otomatik karşılama ve sesli mesaj
- Sesli mesajların ve ses kayıtlarının e-posta ile gönderimi

MS26C

- Arayanın numarasını veya ismini çağrı tanıyıcılı (Caller ID) telefondan görüntüleyebilme. (Türk Telekom’un desteklediği hatlarda)
- Sabit hattan, uyumlu telefonlara kısa mesaj (SMS) gönderme/alma. (Türk Telekom’un desteklediği hatlarda)
- En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
- Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme (opsiyonel)
- Net-CM raporlama yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme (opsiyonel)
- Net-Konsol (CTI) yazılımı ile kullanıcının telefon üzerinden numara tuşlayarak yaptığı işlemleri bilgisayar ekranından da izleyebilmesiyle birçok santral özelliğinin hızlı ve etkin kullanımı (opsiyonel)
- Diyafon bağlantı ünitesi ile işyerindeki tüm telefonlardan dış kapı ile görüşebilme ve telefonu tuşlayarak kapı açabilme (opsiyonel)
- Özel telefon seti ile santralın zengin özelliklerini tek bir tuşla kullanabilme (opsiyonel)
- Elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için akü bağlantısı sağlayabilme

MS26S ve MS26C Ortak Özellikleri

- 100’ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği
- Servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı
- Özel telefon setleri ve standart telefonlarla uyumlu kullanım
- Otomatik faks yönlendirme
- Kapı açma rölesi ve diyafon bağlantısı
- Polarize değişikliğini ve ücretlendirme sinyalini algılama özelliği

MS26IP Fark Yaratan Özellikleri:

- İnternet olan her yerden, her an, santral abonesi olarak iş telefonunu kullanabilme
- Mekandan bağımsız haberleşme desteği ile hareket özgürlüğü ve verimlilik
- Iletişim maliyetlerinde tasarruf
- WebCM ile görüşme kayıtlarını görüntüleme, kayıt etme ve dinleme özelliği
- Karel Mobil uygulaması ile GSM telefonlardan santral abonesi olarak dahili numara ile görüşebilme
- Bilgisayara yüklenen yazılım tabanlı telefon ile internet üzerinden görüntülü iletişim, konferans ve mesajlaşma imkanı
- Abonelerin meşguliyet ve durum bilgisini görüntüleme,
- Anlık mesajlaşma desteği
- Tüm aboneler ve dış hatlar arasında görüntülü görüşme imkanı
- QoS desteği ile IP görüşmelerde yüksek ses kalitesi
- Karelport FrEN çözümü ile her türlü bilişim saldırısına karşı güvenli iletişim
- 100'ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği
- Özel telefon setleri ve standart telefonlarla uyumlu kullanım
- Otomatik faks yönlendirme
- Kapı açma rölesi
- Polarite değişikliğini ve ücretlendirme sinyalini algılama özelliği
- Uzaktan erişim ile sistem bakım ve yönetimi

MS26S ve MS26C Kullanım Özellikleri:

- Araya girme
- Bekletme müziği
- Çağrı aktarma
- Çağrı yönlendirme (Dahili veya harici)
- Dış hat - dış hat bağlama
- Dış hat yetki sınırlaması
- Direkt hat
- Diyafon bağlantısı
- Enerji kesilmelerinde doğrudan aboneye bağlantı
- Esnek gece servisi
- Faks yönlendirici
- Gerçek ücretlendirme
- Harici müzik girişi
- Hatırlatma servisi
- İç/dış hat gruplama
- Kapı açma
- Konferans
- Meşgul aboneyi uyarma
- Ortak ve özel hafıza
- Otomatik arama
- Otomatik dış hat kontrolü
- Programlanabilir dış hat görüşme süresi
- Rahatsız edilmeme
- Seçerek hat alma
- Sıraya girme (İç/dış hat)
- Son numara tekrarı
- Şifreli kilitleme
- Uzaktan programlama

MS26C modelinde ayrıca bu kullanım özellikleri vardır:

- Acil hat
- Gecikmeli acil hat
- Dış hat otomatik cevaplama
- Doğrudan dahili aboneye erişim
- Seri aktarma

MS26IP Santralın İşletmelere Sağladığı Faydalar
Karel Mobil; MS26IP ile 3G veya WiFi ağlar üzerinden Karel Mobil sayesinde, akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlar sistemin abonesi olarak sistemin özelliklerinden faydalanırlar. Hareket halinde olan çalışanlar dahili numaraları üzerinden direkt görüşme gerçekleştirebilir.
Yazılım Tabanlı Telefon; Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarda kullanılan SIP uyumlu IP telefon yazılımı Karel YT500 ile işletmelere mekandan bağımsız iletişim imkanı sağlanır.
IP DECT; Baz istasyonları, şirket veri ağı veya internet erişiminin olduğu uygun alanlara yerleştirilerek, kapsama alanının her noktasında kablosuz IP DECT el cihazları ile kesintisiz ve güvenli iletişim sağlar.
Konferans; Analog aboneler için sesli konferans imkanı sunulurken, IP abonelerde video telefonlar, yazılım tabanlı telefonlar ve Karel Mobil uygulaması ile uzak noktalarda bulunan kişilerle sesli ve görüntülü konferans imkanı sağlar. Bu sayede toplantılar için harcanan süre kısalır ve aynı zamanda maliyetler düşer.
Ses Kayıt ve Otomatik Çağrı Yönlendirme; MS26IP santralda ek modül kullanmadan ve lisans bedeli olmadan Entegre EVM ile 4 kanal robot operatör ve sesli mesaj servisleri kullanımı mevcuttur. Operatörü meşgul etmeden, robot operatör ile gelen çağrılar otomatik karşılanır, arayan kisi tuşlama yaparak istediği yere bağlanır ve mesaj modülü ile mesaj bırakması sağlanır. Konuşma Kayıt Özelliği ile abonelerin iç ve dıs hatlardaki görüşmeleri kayıt edilebilir.
Görüşme Kayıt ve Raporlama Sistemleri; Web-CM ve NetCM-Net Konsol ile internet üzerinden her an her yerde kullanılabilen web yazılımları sayesinde görüşme takibi ve raporlama yapılabilir.
Yönetim ve Bakım Kolaylığı; Sistemin yönetim ve bakımı, internet üzerinden uzak erişim ile lokasyona bağlı kalmadan yapılabilmektedir.
MS26S ve MS26C Ortak Çözümleri:
Raporlama yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme
Diyafon bağlantı ünitesi ile işyerindeki tüm telefonlardan dış kapı ile görüşebilme ve telefonu tuşlayarak kapı açabilme
Özel telefon seti ile santralın zengin özelliklerini tek bir tuşla kullanabilme
GSM terminalleri ile şirket içi santrala bağlı telefonlardan cep telefonlarına yapılan aramaların, daha ucuz GSM görüşme tarifeleri üzerinden ücretlendirilmesini sağlayabilme
Voip Gateway ile IP networkler üzerinden ses ve faks iletişimini sağlayarak şirketlerin haberleşme giderlerini düşürebilme
Arayüzler ile santralın, yazıcı, bilgisayar, radyo, CD çalar gibi harici cihazlarla bağlantı kurabilme
GT SMS Server sayesinde, Karel GSM Gateway(FCT) ürünleri ile çalışan PC'lerin ağla bağlı olduğu bilgisayarlara SMS gönderimi ile gelen operatör yayın mesajlarının SMS ile alınmasını sağlayabilme

Kapasite: 2 Dış /6 iç hat ve 1 diyafon kanalı / MS26IP ile + 4 IP dış hat ve 24 IP abone
Kontrol: 80 °C 154 mikro işlemci, Kaydedilmiş program kontrolü
Anahtarlama: Uzay paylaşımlı CMOS Crosspoint Switch
Tonlar: Standart
Besleme: AC220V, 50-60 Hz
Güç Tüketimi: MS26S-C: 5 Watt sukunette / MS26IP: 11 Watt sukunette
Abone Bağlantısı: 1200 Ohm Telefon makinesi dahili çevrim direnci, Standart DP/DTMF telefonlar, özel set bağlayabilme
Dış Hat Bağlantısı: DP/DTMF sinyalleşme, 12/16 kHz ücretlendirme sinyali algılama, Polarite değişimi algılama (MS26S hariç)
Arayüzler: RS232, harici müzik bağlantısı
Ortam Şartları: 0° - 45° sıcaklık, %20-%80 yoğuşmasız nem
Boyutlar
MS26: 24,5 x 28,2 x 4,3 cm

MS26IP Detaylı Broşürü
MS26S ve MS26C Detaylı Broşür
MS26S Kullanım Kılavuzu
MS26S Pratik Klavuz
MS Serisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

## BENZER ÜRÜNLER ve ÇÖZÜMLER

- MS38 Serisi Telefon Santralları
- MS48 Serisi Telefon Santralları

İstanbul Merkez Ofis
0 212 355 48 00
Ankara Ofis
0 312 293 01 00
İzmir Bölge Müdürlüğü
0 232 445 55 55
Bursa Bölge Müdürlüğü
0 224 244 74 84
Antalya Bölge Müdürlüğü
0 242 323 13 13
Van Bölge Müdürlüğü
0 432 214 00 30
Tüm Şehirlerde
Yetkili Satıcılar

© 2023 Karel Tüm hakları saklıdır | Kullanım şartları | Gizlilik

- English

To Top